


Инструкция по эксплуатации
Многофункциональный термопресс 8 в 1 с плитой 40х50 см
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Назначение термопресса

Термопресс осуществляет производство ассортимента сувенирных и подарочных изделий.
Вы можете наносить изображение на заготовки (https://www.photoboom.com.ua/category/image_transfer_products) с фотографическим качеством. 
	Термопресс предназначен для переноса изображения с промежуточного носителя на одежду, керамику, дерево, стекло, металл, ткань и прочие материалы. С его помощью осуществляется печать по сублимационной, термотрансферной технологии, технологии термопереноса пленок флекс и флок, технологии прямой печати на ткани.
Перед тем как произвести включение термопресса, внимательно прочитайте инструкцию.

Условия хранения и эксплуатации термопресса
• Условия хранения и эксплуатации данного термопресса должны соответствовать нормальным значениям климатических факторов окружающей среды:
• Температура от 15 до 40°С
• Относительная влажность воздуха 45+80%
• Атмосферное давление 84,0 - 106,7кПа (630 - 800мм.рт.ст.)
• Тип атмосферы - условно чистая, пыль кварцевая- не более 50мкм.
• Условия эксплуатации должны соответствовать Правилам Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей до 1000В.

Внимание, во избежание поломок перед первым включением пресс должен отстоятся до температуры рабочего помещения – 18 - 25 °С (около 2 часов).

Меры безопасности при использовании термопресса
· Термопресс должен быть установлен на прочный устойчивый стол.
· Используется высокое напряжение, поэтому заземление обязательно.
· Перед первым включением термопресса проверьте отсутствие внешних механических повреждений и нарушений изоляции электрических соединений.
· Не включайте термопресс в сеть при обнаружении дефектов электрических соединений.
· Будьте внимательны. Во избежание ожогов при работе с термопрессом работы должны выполнятся в хлопчатобумажной одежде с длинным рукавом и термозащитных перчатках без резиновых вставок
· При выключении термопресса из розетки, не тяните за кабель - возьмите штекер за корпус и аккуратно достаньте из розетки.
· Следите за тем, чтобы кабель не находился в соприкосновении с острыми плоскостями и с нагретыми поверхностями, так как это может привести к нарушению его целостности.
· Используйте только исправные, рассчитанные на ток не менее 10А сетевые удлинители (сечением не менее 1 мм), переходники и тройники.
· Периодически проверяйте кабель терморпесса на предмет механических повреждений.

Внимание!
· При нагретом термопрессе не дотрагивайтесь руками к нагревательным элементам. Не ставьте на нее посторонние предметы. Не царапайте поверхность плиты (нанесён тефлоновый слой).

Характеристики данного термопресса:

· Размер плиты - 400 х 500 мм
· Напряжение - 220 В
· Мощность - 450 - 1600 Вт
· Температурный режим - 0 – 220 С
· Таймер - 0 - 999 секунд
· Вес - 51 кг


















В комплект термопресса входят:
· Станина многофункциональная с блоком управления, плитой и ковриком
· Нагревательная плита 40х50 см. (разъем на 5 контактов)
· Станина и нагревательный элемент для переноса на кепки (станина прикручивается на место плиты на основной станине)
· Станина для переноса на чашки
· Нагревательный элемент для переноса на чашки диаметром 7.5 – 9 см 
· Нагревательный элемент для переноса на чашки диаметром 6.5 - 7.5 см 
· Нагревательный элемент для переноса на конусные чашки 350 мл.
· Нагревательный элемент для переноса на конусные чашки 450 мл.
· Нагревательный элемент для переноса на тарелки с диаметром запечатки 110 мм.
· Нагревательный элемент для переноса на тарелки с диаметром запечатки 135 мм.
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[image: C:\Users\Osypov.BZ\Desktop\ЧАШКИ.jpg]Важно: на термопрессе 2 разъёма для подключения нагревательных элементов, но во избежание поломок одновременно можно пользоваться только одним. Когда используется разъем для съёмных насадок, разъем для планшетной плиты должен быть закрыт резиновым колпачком – он находится под напряжением, опасность удара током.
· При замене насадки в станине чашечного пресса открутите 8 болтов которые держат нагревательный элемент, замените его, прикрутите болты на место.
· [image: C:\Users\Osypov.BZ\Desktop\тарелки.jpg][image: C:\Users\Osypov.BZ\Desktop\замена.jpg]При замене насадки на нагревательный элемент для переноса на тарелки опустите нагревательную плиту на коврик, отключите провод от управляющего блока, открутите гайки-барашки, при помощи которых плита держится на станине, передвиньте плиту от себя на 5 сантиметров, поднимите ручку станины, присоедините нагревательный элемент для переноса на тарелки к станине (в станине неодимовый магнит который держит насадку), подключите провод к соответствующему разъему управляющего блока.
· [image: C:\Users\Osypov.BZ\Desktop\кепки.jpg]При замене на нагревательный элемент для переноса на кепки опустите нагревательную плиту на коврик, отключите провод от управляющего блока, открутите гайки-барашки, при помощи которых плита держится на станине, передвиньте плиту на себя на 5 сантиметров, поднимите ручку станины, уберите нагревательную плиту, открутите гайки-барашки нижней плиты термопресса, уберите ее, на отведенное место прикрутите при помощи гаек-барашек станину для переноса на кепки, присоедините нагревательный элемент для переноса на кепки к станине, закрутите гайки-барашки, подключите провод к соответствующему разъему управляющего блока.
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Выполнение работы на данном термопрессе
1. Подключите в разъём 1 нагревательный элемент 
2. Важно: Подключать одновременно можно только 1 элемент, разъем для нагревательной плиты должен быть закрыт колпачком, если он не используется
3. При помощи ручки 2 (2.1 для чашечного пресса) поднимите нагревательную плиту термопресса. Отрегулируйте давление термопресса, ослабляя или закручивая регулировочный винт 3 (3.1 для чашечного пресса).
(Внимание: если давление слишком велико, то плитка может трескаться, если давление недостаточно, то перенос изображения может быть нестабильным.)
4. Включите кнопку питания 4 и убедитесь, что индикатор включения загорелся красным цветом. Установить на контроллере 5 кнопками «+» «-» нужное время и температуру (при первом нажатии кнопки ок выставляется температура, при втором время). Потребуется 5-10 минут для достижения заданной температуры.
5. По достижении заданной температуры универсальный термопресс автоматически будет ее поддерживать.
6. Положите объект на нижнюю плиту термопресса, поверх него бумагу с подготовленным зеркальным изображением (при нанесении на чашку - приклейте изображение на чашку при помощи термоскотча). 
7. Опустите нагревательную плиту (при нанесении на чашку зажмите при помощи ручки 2.1 и нажмите кнопку <Enter>)
8.  Включится таймер, после окончания отсчета установленного времени прозвучит звуковой сигнал. Поднимите нагревательную плиту при помощи ручки 2 (при нанесении на чашку откройте нагревательный элемент при помощи ручки 2.1)
9. Осторожно извлеките заготовку, осторожно снимите бумагу. Процесс закончен.































[bookmark: _GoBack]Рекомендации по работе с материалами

	Заготовки с покрытием для сублимации
	Температура по Фаренгейту, оF
	Температура по Цельсию, оС
	Время,
секунд

	Кружка            *отчёт времени после набора заданной температуры пресса с заготовкой
Суммарное время для произведения качественной термосублимации на кружках 180 – 250 секунд
(в зависимости от мощности пресса и массы данного керамического изделия)

	Кружка белая керамическая
	330 - 360
	170 - 180
	180 – 230

	Кружка цветная (внутри, ручка, кайма)
	330
	170 -180
	180 – 230

	Кружка стеклянная (гл., мат.)
	338
	170
	180 – 230

	Кружка магическая стекло, керамика
	338
	170
	180 – 230 

	Авто - Кружка металлическая
	338
	170
	180 – 230

	Кружка пластиковая
	320
	160
	180 – 230 

	Тарелка                      *отсчёт времени после набора заданной температуры пресса с заготовкой

	Тарелка керамическая (заранее разогреть)
	338
	170
	30 -70  *

	Тарелка пластиковая
	320
	160
	110

	Плитка     *заранее прогреть нижнюю плиту пресса с ковриком, плитка выкладывается в пресс вниз изображением. Соотношение размеров плиты пресса и размеров заготовки с временем выдержки в прессе 150 – 300 секунд и более.

	Плитка керамическая 
	356
	180
	150 - 260*

	стеклянные фото-рамки
	356
	180
	180 - 300*

	Ткань

	Ткань 100 % полиэстер
	383
	195
	50 - 55

	Ткань 75 % полиэстер
	356 - 375
	180 - 190
	50 - 55

	Костер (подставка под кружку)

	Костер керамический
	356
	180
	150

	Костер тканевой
	374
	190
	50

	Коврик для мыши

	Коврик для мыши
	356
	180
	65

	Металл                                                                     печать в прессе производиться вниз изображением

	Металл “золото, серебро” глянцевый
	338
	170
	50

	Металл белый “золото, серебро” матовый
	356 - 366
	180 - 185
	50

	Пазлы

	Пазлы бумажный
	356
	180
	75 - 100

	Пазлы магнитный
	302
	150
	240 - 300

	Фотокамень

	Фотокамень
	356
	180
	200 - 400

	Виниломагнит

	Виниломагнит 
	302
	150
	240

	Флаги
	
	
	

	Флаги атлас (полиэфир)
	374
	190
	50 - 55

	Флаги (полиэстер)
	383
	195
	50 - 55



	Материал для термопереноса
	Температура по Фаренгейту, оF
	Температура по Цельсию, оС
	Время,
секунд
	Давление
	Снятие подложки

	Пленки PromaTex

	PromaTex PromaFlex PU
	302
	150
	12
	среднее
	По горячему

	PromaTex PromaFlex PVC
	302
	150
	12
	среднее
	По холодному

	PromaTex PromaFlock
	302
	150
	12
	среднее
	По холодному

	Пленки Chemica

	Chemica Hotmark PU
	311
	155
	17
	среднее
	По холодному

	Chemica Hotmark Metall
	284
	140
	17
	среднее
	По холодному

	Chemica Firstmark PVC
	302
	150
	17
	среднее
	По холодному

	Chemica UpperFlok
	320
	160
	17
	среднее
	По холодному

	Пленки Siser

	Siser P.S. Film
	302
	150
	10 - 15
	низкое
	По горячему

	Siser Video Flex
	302 - 320
	150 - 160
	15
	среднее
	По холодному

	Siser Strip Flock
	320 - 329
	160 - 165
	15
	низкое
	По холодному

	Siser JET Flock
	356
	180
	20
	среднее
	Перед нанесением на ткань

	Термотрансферная бумага Lomond для струйной печати

	Lomond для темных тканей (для струйной печати)
	320
	160
	25 - 50
	среднее
	Перед нанесением на ткань

	Lomond для светлых тканей (для струйной печати)
	320
	160
	25 - 50
	среднее
	По холодному
(через 5 - 10 сек, пока ткань ещё тёплая)


Рекомендуется перед работой провести тест!

Проблемы и методы их устранения.
	N п/п
	Проблема
	Причина
	Устранение

	
1
	Не светится дисплей после включения.
	Нет   напряжения       или повреждена розетка.
	Поменяйте розетку

	2
	Нет нагрева.
	Нагреватель перегорел или неисправен термодатчик.
	Замените          нагревательный элемент или термодатчик

	3
	Бледные цвета.
	Недостаточная температура или время.
	Увеличьте температуру и время нагрева.

	4
	Размыто изображение.
	Растекание   краски   из-за перегрева.
	Уменьшите       время       или температуру.

	5
	Изображение частично размыто.
	Недостаточный    или    не равномерный прижим.
	Увеличьте силу прижима      с поверхностью.

	6
	Яркий              цвет, изображение размыто.
	Перегрев или передержка.
	Отрегулируйте  температуру  и время нагрева.



Рекомендации по уходу за термопрессом.

Термопресс необходимо содержать в чистоте: периодически протирать его нагревательные элементы спиртом, а также вытирать пыль со всех остальных поверхностей.

Для поддержания работоспособности подвижных узлов термопресса периодически необходимо их смазывать тонким слоем масла, предварительно удалив остатки старой смазки.
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5, - KHorKa «meHblLue»

KHonka «Enter»

Pyuka npvikmma nanTbl

KHonka BKntoueHna Tepmonpecca

KHonka «OK»

PerynaTtop faBneHunsa cTaHHb! KHonka «6onblue»

Pa3zbembl nogknoueHns
HarpeBaTe/ibHbiX 3/1eMEHTOB

Briok ynpasneHus

MnaHweTHaa NnnTa Tepmonpecca

KpenneHne cMeHHbIX Hacaflok

HarpesatenbHbiii anemeHT ans

CraHu1Ha NS HaHeCeHNA Ha KenKu HaHeceHWAHa Yawku 6 - 10 yHuui (0z)

MnnTa c CUNNKOHOBbIM KOBPUKOM

HarpeBatenbHbiii snemeHT

[1NS HAHeCeHWA Ha KerKu 'S BonTbl KpenneHns Hacagok

ANA HAHeCeHUs Ha Yalku

HarpesatenbHbiii anemeHT ans
HaHeceHsA Ha KOHYCHble Yalku 350 mn.

CTaH1Ha 1A HAaHeCEeHWA Ha YaLKn

HarpesatenbHblii anemeHT Ans

HarpesartesnibHbiil snemeHT Ana HaHeceHWA Ha Ha vawwkwn 11 - 15 yHuwii (0z)

HaHeceHWA Ha KOHyCHble Yawkmn 480 mi.

PerynaTop AaBneHus CTaHWHbI ANA HAHECEHUA Ha YaLlKn

HarpesatenibHbIN aneMeHT ans
HaHeceHNA Ha Tapesiki 0 120 MM.

Pyuka npuXvma CTaH1HbI ANA HaHECEHUA Ha YallKn

HarpeBaTenbHblii 3nemMeHT Ans
HaHeceHA Ha Tapenku Ao 150 mm.





